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	Diplôme
	BTSA GDEA (Génie des Équipements Agricoles)

	Épreuve
	Sous-épreuve E5 : Diagnostic, réglage et mise en service des agroéquipements

	Paramètres
	Débit buse (q en L/min), vitesse d'avancement (V en km/h), écartement buses (E en m) et volume/ha (Q en L/ha)



1. Formule Fondamentale d'Étalonnage de Pulvérisation
Relation mathématique normalisée pour calibrer le volume d'application à l'hectare.
	Paramètre
	Symbole & Unité
	Formule de Calcul & Rôle

	Volume par hectare
	Q en L/ha
	Q = (600 x q) / (V x E)

	Débit par buse
	q en L/min
	q = (Q x V x E) / 600

	Vitesse d'avancement
	V en km/h
	Mesurée précisément sur 100 mètres en conditions réelles de parcelle

	Écartement entre buses
	E en mètres
	Généralement E = 0,50 m sur rampe conventionnelle







